別記様式第５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

|  |
| --- |
| 泡　消　火　設　備　点　検　票 |
| 名称 |  | 防火管理者 |  |
| 所在 |  | 立会者 |  |
| 点検種別 | 機器・総合 | 点検年月日 | 年　　 月　　 日～　　 年　　 月　　 日 |
| 点検者 | 氏名 | 点検者所属会社 | 社名　　　　　　　　　　TEL |
| 住所 |
| 点検設備名 | ポンプ | 製造者名 | 電動機 | 製造者名 | 泡消火薬剤混合装置 | 製造者名 |
| 型 式 等 | 型 式 等 | 型 式 等 |
| 点　検　項　目 | 点　　検　　結　　果 | 措　置　内　容 |
| 種別・容量等の内容 | 判　定 | 不　良　内　容 |
| 機　　器　　点　　検 |
| 水　　　源 | 貯水槽 | 種別 |  |  |  |
| 水量 | ｍ3 |  |  |  |
| 水状 |  |  |  |  |
| 給水装置 |  |  |  |  |
| 水位計 |  |  |  |  |
| 圧力計 |  |  |  |  |
| バルブ類 |  |  |  |  |
|  |  |  | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |
| 電圧計・電流計 | Ｖ　　　　Ａ |  |  |  |
| 開閉器･スイッチ類 |  |  |  |  |
| ヒューズ類 | Ａ |  |  |  |
| 継電器 |  |  |  |  |
| 表示灯 |  |  |  |  |
| 結線接続 |  |  |  |  |
| 接地 | 種接地 |  |  |  |
| 予備品等 |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泡消火設備（その２）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加圧送水装置 | ポンプ方式 | 起動装置 | 操作部手動式起動 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 標識 |  |  |  |  |
| 機能 |  |  |  |  |
| 自動式起動装置 | 開閉装置起動用水圧 | 圧　　力スイッチ | 設定圧力　　　MPa |  |  |  |
| 起動用圧力タンク | MPa |  |  |  |
| 機　　能 | 作動圧力　　　MPa |  |  |  |
| 知装置火災感 | 感 知 器 | 専用　　兼用 |  |  |  |
| 閉鎖型SPヘ ッ ド |  |  |  |  |
| 電　動　機 | 外形 |  |  |  |  |
| 回転軸 |  |  |  |  |
| 軸受部 |  |  |  |  |
| 軸継手 |  |  |  |  |
| 機能 |  |  |  |  |
| ポ　ン　プ | 外形 |  |  |  |  |
| 回転軸 |  |  |  |  |
| 軸受部 |  |  |  |  |
| グランド部 |  |  |  |  |
| 連成計・圧力計 |  |  |  |  |
| 性能 | MPa　　L/min |  |  |  |
| 呼　水　装　置 | 呼水槽 | L |  |  |  |
| バルブ類 |  |  |  |  |
| 自動給水装置 |  |  |  |  |
| 減水警報装置 |  |  |  |  |
| フート弁 |  |  |  |  |
| 性能試験装置 |  |  |  |  |
| 高架水槽方式 | MPa |  |  |  |
| 圧力水槽方式 | MPa |  |  |  |
| 減圧のための措置 |  |  |  |  |
| 配　管　等 | 管・管継手 |  |  |  |  |
| 支持金具・つり金具 |  |  |  |  |
| バルブ類 |  |  |  |  |
| ろ過装置 |  |  |  |  |
| 逃し配管 |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泡消火設備（その３）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消火薬剤貯蔵槽 |  |  |  |  |
| 消火薬剤 | L |  |  |  |
| 圧力計 | MPa |  |  |  |
| バルブ類 |  |  |  |  |
| 混合装置等泡消火薬剤 | 外形 |  |  |  |  |
| 薬剤混合装置 |  |  |  |  |
| 加圧送液装置 |  |  |  |  |
| 泡放出口 | 外形 |  |  |  |  |
| 泡放出障害 |  |  |  |  |
| 未警戒部分 |  |  |  |  |
| 圧力検知装置　流水検知装置・ | バルブ本体等 | MPa |  |  |  |
| リターディング・チャンバー |  |  |  |  |
| 圧力スイッチ | 設定圧力　作動圧力Mpa　 MPa |  |  |  |
| 音響警報装置・表示装置 |  |  |  |  |
| 一斉開放弁（電磁弁を含む。） |  |  |  |  |
| 防護区画（高発泡を用いる設備に限る。） | 区画変更等 |  |  |  |  |
| 開口部の自動閉鎖装置 |  |  |  |  |
| 非常停止装置（高発泡を用いる設備に限る。） |  |  |  |  |
| 泡放射用器具格納箱等 | 泡放射用器具格納箱 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |
| ホース・ノズル | 外形 | ホース　　ノズル径ｍ×　　本　mm |  |  |  |
| ホースの耐圧性能 |  |  |  |  |
| ホース接続口 |  |  |  |  |
| 開閉弁 |  |  |  |  |
| 表示灯 |  |  |  |  |
| 耐震措置 |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泡消火設備（その４）

|  |
| --- |
| 総　　合　　点　　検 |
| 固定式の泡消火設備 | ポンプ方式 | 起動性能等 | 加圧送水装置 |  |  |  |  |
| 表示・警報等 |  |  |  |  |
| 電動機の運転電流 | Ａ |  |  |  |
| 運転状況 |  |  |  |  |
| 一斉開放弁 |  |  |  |  |
| 分布等 | 低発泡を用いるもの |  |  |  |  |
| 高発泡を用いるもの |  |  |  |  |
| 減圧のための措置 |  |  |  |  |
| 高架水槽方式等 | 表示・警報等 |  |  |  |  |
| 一斉開放弁 |  |  |  |  |
| 分 布 等 | 低発泡を用いるもの |  |  |  |  |
| 高発泡を用いるもの |  |  |  |  |
| 減圧のための措置 |  |  |  |  |
| 移動式の泡消火設備 | ポンプ方式 | 起 動 性 能 等 | 加圧送水装置 |  |  |  |  |
| 表示・警報等 |  |  |  |  |
| 電動機の運転電流 | Ａ |  |  |  |
| 運転状況 |  |  |  |  |
| 減圧のための措置 |  |  |  |  |
| 発泡倍率等 |  |  |  |  |
| 方式等高架水槽 | 表示・警報等 |  |  |  |  |
| 発泡倍率等 |  |  |  |  |
| 減圧のための措置 |  |  |  |  |
| 備　　考 |  |
| 測定機器 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。