別記様式第36　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （その１）

|  |
| --- |
| 特定駐車場用泡消火設備点検票 |
| 名称 |  | 防火管理者 |  |
| 所在 |  | 立会者 |  |
| 点検種別 | 機器・総合 | 点検年月日 | 年　　月　　日　～　　　年　　月　　日 |
| 点検者 | 氏名 | 点検者所属会社 | 社名　　　　　　　　　　　　　　TEL |
| 住所 |
| 点検　　設備名 | ポンプ | 製造者名 | 電動機 | 製造社名 |
| 型式等 | 型式等 |
| 点検項目 | 点検結果 | 措置内容 |
| 種別・容量等の内容 | 判定 | 不良内容 |
| 機器点検 |
| 水源 | 貯水槽 | 種別 |  |  |  |
| 水量 | m3 |  |  |  |
| 水状 |  |  |  |  |
| 給水装置 |  |  |  |  |
| 水位計 |  |  |  |  |
| 圧　　 　力　 　　計 |  |  |  |  |
| バルブ類 |  |  |  |  |
| 加圧送水装置 | 電動機の制御装置 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |
| 電圧計・電流計 | Ｖ Ａ |  |  |  |
| 開閉器・スイッチ類 |  |  |  |  |
| ヒューズ類 | Ａ |  |  |  |
| 継電器 |  |  |  |  |
| 表示灯 |  |  |  |  |
| 結線接続 |  |  |  |  |
| 接地 |  |  |  |  |
| 予備品等 |  |  |  |  |

備考　1　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第36　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特定駐車場用泡消火設備（その２）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加圧送水装置 | 起動装置 | 起動用水圧開閉装置 | 圧力スイッチ | 設定圧力 　 MPa |  |  |  |
| 起動用圧力タンク | MPa |  |  |  |
| 機能 | 作動圧力 　 MPa |  |  |  |
| 装置火災感知 | 感知器 | 専用　　兼用 |  |  |  |
| 電動機 | 外形 |  |  |  |  |
| 回転軸 |  |  |  |  |
| 軸受部 |  |  |  |  |
| 軸継手 |  |  |  |  |
| 機能 |  |  |  |  |
| ポンプ | 外形 |  |  |  |  |
| 回転軸 |  |  |  |  |
| 軸受部 |  |  |  |  |
| グランド部 |  |  |  |  |
| 連成計・圧力計 |  |  |  |  |
| 性能 | MPa 　　L/min |  |  |  |
| 呼水装置 | 呼水槽 | L |  |  |  |
| バルブ類 |  |  |  |  |
| 自動給水装置 |  |  |  |  |
| 減水警報装置 |  |  |  |  |
| フート弁 |  |  |  |  |
| 性能試験装置 |  |  |  |  |
| 高架水槽方式 |  |  |  |  |
| 圧力水槽方式 |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第36　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特定駐車場用泡消火設備（その３）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 減圧のための措置 |  |  |  |  |
| 配　管　等 | 管・管継手 |  |  |  |  |
| 支持金具・つり金具 |  |  |  |  |
| バルブ類 |  |  |  |  |
| ろ過装置 |  |  |  |  |
| 逃し配管 |  |  |  |  |
| 流水検知装置二次側配管（予作動式のものに限る。） |  |  |  |  |
| 末端試験弁 |  |  |  |  |
| 混合装置試験弁 |  |  |  |  |
| 標識 |  |  |  |  |
| 泡消火薬剤貯蔵槽等 | 消火薬剤貯蔵槽 |  |  |  |  |
| 消火薬剤 |  |  |  |  |
| 圧力計 |  |  |  |  |
| バルブ類 |  |  |  |  |
| 及び加圧送液装置泡消火薬剤混合装置 | 外形 |  |  |  |  |
| 泡消火薬剤混合装置 |  |  |  |  |
| 加圧送液装置 |  |  |  |  |
| 泡水溶液ヘッド等閉鎖型 | 外形 |  |  |  |  |
| 感知障害 |  |  |  |  |
| 放射障害 |  |  |  |  |
| 未警戒部分 |  |  |  |  |
| 適応性 |  |  |  |  |
| 水溶液ヘッド等開放型泡 | 外形 |  |  |  |  |
| 放射障害 |  |  |  |  |
| 未警戒部分 |  |  |  |  |
| 感知継手等 | 外形 |  |  |  |  |
| 感知障害 |  |  |  |  |
| 未警戒部分 |  |  |  |  |
| 適応性 |  |  |  |  |
| 一斉開放弁（電磁弁等を含む） |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第36　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特定駐車場用泡消火設備（その４）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流　水　検　知　装　置 | バルブ本体等 | MPa |  |  |  |
| リターディング・チャンバー |  |  |  |  |
| 圧力スイッチ | 設定圧力　作動圧力 |  |  |  |
|  MPa 　　MPa |
| 音響警報装置・表示装置 |  |  |  |  |
| 減圧警報装置 |  |  |  |  |
| 泡　ヘ　ッ　ド | 外形 |  |  |  |  |
| 泡放出障害 |  |  |  |  |
| 未警戒部分 |  |  |  |  |
| 耐震措置 |  |  |  |  |
| 制　　　御　　　盤 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 電圧計 |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |
| 予備品等 |  |  |  |  |
| スイッチ類 |  |  |  |  |
| ヒューズ類 |  |  |  |  |
| 表示灯 |  |  |  |  |
| 結線接続 |  |  |  |  |
| 接地 |  |  |  |  |
| 予備電源及び非常電源 | 電源の自動切替機能 |  |  |  |  |
| 端子電圧・容量 |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第36　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特定駐車場用泡消火設備（その５）

|  |
| --- |
| 総合点検 |
| 起動性能等 |  |  |  |  |
| 放射圧力 | MPa |  |  |  |
| 希釈容量濃度 | ％ |  |  |  |
| 発泡倍率 | 倍 |  |  |  |
| 25％還元時間 | Sec |  |  |  |
| 備　　　　　　　　考 |  |
| 測定機器 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。